#Alle Befehle wie auf der Router Konsole eingeben
#Für ip accounting auf f0/0 aktivierung also
#conf t
#int f0/0
#ip acco
#
#Abschließend wird ein automatisches 'end' 'write' durchgeführt
#
#Benötigt ein Befehl eine besondere Bestätigung wie z.b. reload, clear count
#einfach eine leerzeile (keine leerzeichen) eingeben
#bsp
#clear count
#LEERZEILE
#reload
#Hier auch nur eine neue Zeile

clear ip nat trans *

